*Приложение № 1 Утверждено приказом №\_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 **Директор Центра «Истоки»
Н.В. Милославская**

**Муниципальное образовательное учреждение**

**Дополнительного образования**

**Центр «Истоки»**

**ИНСТРУКЦИЯ**

**по пожарной безопасности в Центре «Истоки»**

**1. Общие требования пожарной безопасности**

1.1. Территория учреждения должна постоянно содержаться в чис­тоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву сле­дует регулярно убирать и вывозить с территории.

1.2. Эвакуационные проходы, тамбуры и лестницы не загромождать каким-либо оборудованием и предметами.

1.3. В период пребывания в помещениях учреждений людей двери эваку­ационных выходов закрывать только изнутри с помощью легко открыва­ющихся запоров.

1.4. Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в работоспособ­ном состоянии.

1.5. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах на высоте не более 1,5 м, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопитель­ных и нагревательных приборов.

1.6. Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключать до приведения их в пожаробезопасное состояние.

1.7. В каждом помещение на видном месте должен быть вывешен план эвакуации на случай возникновения пожара, утвержденный руководи­телем.

1.8. В коридорах и на дверях эвакуационных выходов должны быть предписывающие и указательные знаки безопасности.

1.9. По окончании занятий работники учреждения должны тщательно осмотреть свои закрепленные помещения и закрыть их, обесточив электросеть.

**2. Запрещается:**

2.1. Разводить костры, сжигать мусор на территории учреждения.

2.2. Курить в помещениях учреждения.

2.3. Производить сушку белья, устраивать склады, архивы и т.д. в чер­дачных помещениях.

2.4. Проживать в здании учреждения обслуживающему персоналу и другим лицам.

2.5. Хранить в здании учреждения легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие легковоспламеняющиеся материалы.

2.6. Использовать для отделки стен и потолков горючие материалы.

2.7. Снимать предусмотренные проектом двери вестибюлей, холлов, коридоров, тамбуров и лестничных клеток.

2.8. Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов.

2.9. Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.

2.10. Применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители («жучки»).

2.11. Проводить огневые, сварочные и другие виды пожароопасных работ в здании учреждения при наличии в помещениях людей, а также без письменного приказа.

2.12. Проводить уборку помещений с применением бензина, керосина или и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.

**3. Действия при возникновении пожара.**

3.1. Немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по телефону № 24-01-01\_\_\_\_\_\_.

3.2. Немедленно оповестить людей о пожаре и сообщить руководи­телю учреждения или заменяющему его работнику.

3.3. Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из зда­ния.

3.4. Вынести из здания наиболее ценное имущество и документы.

3.5. Покидая помещение или здание, выключить вентиляцию, закрыть за собой все двери и окна во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.

3.6. Силами сотрудников приступить к туше­нию пожара и его локализации с помощью первичных средств пожа­ротушения.

3.7. Отключить электросеть и обеспечить безопасность людей, при­нимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных об­рушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и по­вышенной температуры, поражения электрическим током.

Составил:

Ответственный за противопожарное состояние здания \_Карпова М.В.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_